| **Table 2 – 340-253-8020**  **Oregon Clean Fuel Standard for Diesel Fuel and Diesel Substitutes** | | |
| --- | --- | --- |
| **Calendar Year** | **Oregon Clean Fuel Standard (gCO2e per MJ)** | **Percent Reduction** |
| 2015 | None (Diesel Baseline is 99.64 for 2016-2017, 99.61 for 2018, and 100.01 for 2019 and beyond) | |
| 2016\* | 99.39 | 0.25 percent |
| 2017 | 99.14 | 0.50 percent |
| 2018 | 98.61 | 1.00 percent |
| 2019 | 98.51 | 1.50 percent |
| 2020 | 97.51 | 2.50 percent |
| 2021 | 96.51 | 3.50 percent |
| 2022 | 95.01 | 5.00 percent |
| 2023 | 93.51 | 6.50 percent |
| 2024 | 92.01 | 8.00 percent |
| 2025 and beyond | 90.01 | 10.00 percent |

\*Initial compliance period is a two-year period for 2016 and 2017.